**Démarrage du logiciel permettant d’activer le sniffeur d’alarme**

Procédure complète commençant lanceur éteint :

1. Allumer le disjoncteur et le lanceur
2. Attendre 20 secondes
3. Connecter la tablette au wifi UpTrainer2
4. Ouvrir l’application permettant d’utiliser le terminal de commande (écran noir avec écritures blanches)
5. -peut être facultative, dépend de l’application- s’identifier si ce n’est pas déjà fait pour ce faire taper : **pi** puis **entrer.** Ensuite taper le mot de passe : **STT.**
6. Vous êtes maintenant loggé la dernière ligne affiche **pi@raspberry :**
7. Taper ***cd Dev/outils***
8. Taper ***sudo python3.5 alarme.py***
9. Le logiciel indique « processing » toutes les 10 secondes
10. Allumer le bouton déporté
11. Pour tester : passer devant le lanceur, la passe de 15xx à 11xx
12. Pour arrêter : **Ctrl-c**
13. Appuyer sur les trois petits points en haut à droite puis sur déconnexion.